Πλάκα ανατομική Πχκ ειδικού σχεδιασμού δύο κεφαλών για προστασία του τενόντιου καμπτήρα ,με προφορτωμένους οδηγούς για εύκολη τοποθέτηση που να δέχεται βίδες 2.7 ,2.3 ,2.5 , 3.5 ,2.0 κλειδούμενες με δυνατότητα προσαρμογής hook για κομμάτι αποσπασμένο της αρθρικής επιφάνειας.