1)ΜΑΚΡΥΣ ΣΤΥΛΕΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΣΕ ΜΗΚΗ 190MM, 240MM, 300MM, ΣΕ 2 ΓΩΝΙΕΣ OFFSET ΑΥΧΕΝΑ: STANDARD ΚΑΙ HIGH, ΑΠΟ ΠΟΡΩΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟ, ΜΕ 16 ΑΓΚΙΔΕΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΤΥΠΟΥ MONOBLOCK ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΝΤΗΡΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΠΟΡΩΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΟΞΥΑΠΑΤΙΤΗ

2) ΣΕΙΡΑ ΑΥΧΕΝΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ (BIOBALL SYSTEM), ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΗΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΤΥΠΟΥΣ: ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΚΩΝΟ 12/14, ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ANTI-VERSION ΕΩΣ ΚΑΙ 7,5° ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΚΩΝΟ 14/16.

3) Μηριαίο στέλεχος, ευθύ, χωρίς κολάρο, για χρήση με τσιμέντο. Να είναι κατασκευασμένο από κράμα ανοξείδωτου χάλυβα, με γυαλισμένη (highly polished) εξωτερική επιφάνεια, με σφηνοειδή σχεδιασμό (double tapered) σε τρία τουλάχιστον offset και πέντε τουλάχιστον μεγέθη ανά offset. Να προσφέρεται σε τρία επιπρόσθετα offset ειδικού σχεδιασμού για δυσπλαστικά ισχία.