Σύστημα λήψης αυτομοσχεύματος και ενδοαυλικού καθαρισμού μακρών οστών. Να διαθέτει ειδικα ξέστρα απο 12-16ΜΜ με πεπλατυσμένα πτερύγια ,κάνιστρο συλλογής και δυνατότητα εναλλαγής σε σύστημα γλυφανισμού.