#### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/11/2022

1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Ώρα 12:30

Γ. Ν. Α. ‘’Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ’’

Ά Ορθοπεδική Κλινική

Δ/ντής: ΚΑΤΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Προγραμματισμός χειρουργείων της 16/11/2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΜ: 22571430 | 79 | REVISION ΗΜΙΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  | Η πρόθεση της κοτύλης , να είναι ελλειπτική με πεπλατυσμένο πόλο, με ραβδώσεις στον ισημερινό από ατσάλι για να αγκυρώνει το τσιμέντο.Να είναι διαθέσιμη σε διαμέτρους τουλάχιστον από 44mm έως 54mm.Τα ένθετα πολυαιθυλένια  να είναι  highlycross-linked για μείωση τριβών και να κινούνται μέσα στην πρόθεση της κοτύλης με την αρχή της διπλής κινητικότητας.Κεφαλές  μεταλλικές από  κράμα Co-Cr  διαμέτρου 22mm και 28mm με κώνο 12/14 σε  5 τουλάχιστον  ύψη  αυχένα.Οι προθέσεις να μπορούν να εμφυτευτούν και με ειδικά εργαλεία ελάχιστα επεμβατικής πρόσθιας προσπέλασης στα οποία να περιλαμβάνεται και ειδικό εξάρτημα από ανθρακώνημα του χειρουργικού τραπεζιού για έλξη του σκέλους.Η πρόθεση της κοτύλης να είναι διπλής κίνησης, ελλειπτική  με πεπλατυσμένο  πόλο, με ραβδώσεις  στον ισημερινό, από κράμα τιτανίου  με επικάλυψη  πορώδους τιτανίου  και  από  πάνω με στρώμα  υδροξυαπατίτη  . Επίσης να διατίθεται με μεταλλικό κυπέλιο για χρήση με τσιμέντο, η εσωτερική επιφάνεια της κοτύλης να είναι high polish για την μείωση τριβών μεταξύ πολυαιθυλενίου και κοτύλης.Να διαθέτει  μεταλλικό  γείσο  5 μοιρών  για  αποφυγή  εξαρθρήματος.Να είναι διαθέσιμη σε διαμέτρους από 46mm έως 64mm.  Τα ένθετα πολυαιθυλένια  να είναι  highly cross-linked για μείωση τριβών και να κινούνται μέσα στην πρόθεση της κοτύλης με την αρχή της διπλής κινητικότητας. Κεφαλές  κεραμικές τύπου delta διαμέτρου 22mm,  28mm, 32mm, 36mm  με  κώνο  12/14 σε 4  ύψη  αυχέναΟι προθέσεις να μπορούν να εμφυτευτούν και με ειδικά εργαλεία ελάχιστα επεμβατικής πρόσθιας προσπέλασης στα οποία να περιλαμβάνεται και ειδικό εξάρτημα από ανθρακώνημα του χειρουργικού τραπεζιού για έλξη του σκέλους. |

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α’ ΟΡΘ/ΚΗΣ

 Κ. ΚΑΤΕΡΟΣ