Ανατομικές πλάκες περιπροθετικών καταγμάτων (εγγύς μηριαίου, άπω μηριαίου και μεσότητας μηριαίου) σε μήκη έως 393mm, από τιτάνιο, μη επαφής, δεχούμενες πολυαξονικά κλειδούμενες βίδες, σε όλες τις οπές τους, με εύρος κίνησης 30 μοιρών. Να προσφέρετε η δυνατότητα προσθήκης πλάκας για καθήλωση του μείζονος τροχαντήρα σε δύο μεγέθη (στενή - φαρδιά) και δεξιάς κι αριστερής ανατομίας. Να μπορούν να δεχθούν υποδοχείς - στηρικτικά πολύκλωνων συρμάτων, σε κάθε κενή οπή ή επί βιδών ενός φλοιού, για συνδυαστική οστεοσύνθεση. Να συνοδεύονται από πολυαξονικά κλειδούμενες βίδες φλοιώδους, σπογγώδους οστού, βίδες ενός φλοιού και βίδες καθήλωσης σε τσιμέντο. Να προσφέρονται πλάκες σε μήκη άνω των 30 εκατοστών. Το σύστημα να συνοδεύεται από πολύκλωνα σύρματα με τα εργαλεία τοποθέτησης τους.